**第七标段采购内容及技术规格要求**

1. **采购内容：**

履带式推土机一批；

1. **招标采购具体技术要求：**

**履带式推土机：**

1. \*国三排放标准的发动机
2. \*发动机额定功率/转速≥120kw/1850rpm
3. \*环卫专用直倾铲，斗容容量≥8.28m³
4. \*湿地履带板宽度≥1095mm
5. 中心距≥2300mm
6. \*接地比压≤0.028MPa
7. 接地长度≥2934mm
8. 刀长≥4149mm
9. 铲刀高≥1577mm
10. 铲刀提升高度≥1004mm
11. 前进最大速度≥9.62km/h
12. 后退最大速度≥12.52km/h
13. 原厂嵌入式冷暖空调
14. \*转动方式：液力转动（无级变速操作）
15. 倒车警示：警铃、警灯
16. 后面加装刮泥板装置