**第三标段采购内容及技术规格要求**

1. **采购内容：**

15t洒水车、8t洒水车

1. **招标采购具体技术要求：**
2. **15t洒水车**
3. \*底盘型号：采用东风天龙DFL1250A11型底盘或同档次底盘，配方向助力和原装空调。
4. \*发动机型号：采用ISDe245 40发动机或同档次发动机
5. 总质量：≥25000 Kg
6. \*额定载质量：≥13300Kg
7. 外形尺寸(mm)：≤10040×2500×3030
8. 罐体有效容积：≥13900L
9. 水泵扬程：≥90米
10. 水泵自吸高度：≥5米
11. 水泵流量：≥1000L/min
12. 冲水宽度：≥24米
13. 洒水宽度：≥14米
14. 洒水速度：5-20㎞/h
15. 洒水量：0.5～2L/㎡
16. 接近角∕离去角：≥20°∕11°
17. 前悬∕后悬：≤1460mm∕2930mm
18. 高喷水枪射程：≥38米
19. 要求车辆水箱两侧配胶管筒(箱)，罐体采用的优质钢板制成，罐体内设有防波板，水罐及管路做防腐处理。
20. 要求具有前部冲洗功能，冲水喷头采用360度可调的三弯前冲，位于车前保险杠下部左右两侧。
21. 要求具有后部洒水功能，洒水喷头位于车辆尾部两侧，喷洒角度可根据路面宽度调整，水流成扇形覆盖。
22. 要求车辆尾部装置高喷及作业平台，高压水枪可以水平360°回转，上下俯仰操作，具有水柱扩散调节功能，可以改变喷枪喷出水柱的形状。
23. 要求罐体(含管路)整体酸洗后电泳防锈漆，提供酸洗、电泳池照片；

**备注：\*要求所投标产品的生产厂家拥有国家质检总局颁发的压力容器制造许可证。**

**若投标人为制造商的，则需要提供许可证证书原件；若投标人为代理商，则需要提供所投标产品制造商出具的许可证证书复印件加盖制造商单位公章原件。**

1. **8t洒水车**
2. \*采用东风天锦DFL1160BX4型底盘或同档次底盘，配方向助力和原装空调。
3. \*发动机型号：采用ISDe210 40发动机或同档次发动机
4. 总质量：≥16000 Kg
5. 额定载质量：≥8515Kg
6. 外形尺寸(mm)：≤8110×2490×2760
7. 罐体有效容积：≥8900L
8. 水泵扬程：≥90米
9. 水泵自吸高度：≥5米
10. 水泵流量：≥1000L/min
11. 冲水宽度：≥24米
12. 洒水宽度：≥14米
13. 洒水速度：5-20㎞/h
14. 洒水量：0.5～2L/㎡
15. 接近角∕离去角：≥18°∕12°
16. 前悬∕后悬：≤1430mm∕2180mm
17. 高喷水枪射程：≥38米
18. 要求车辆水箱两侧配胶管筒(箱)，罐体采用的优质钢板制成，罐体内设有防波板，水罐及管路做防腐处理。
19. 要求具有前部冲洗功能，冲水喷头采用360度可调的三弯前冲，位于车前保险杠下部左右两侧。
20. 要求具有后部洒水功能，洒水喷头位于车辆尾部两侧，喷洒角度可根据路面宽度调整，水流成扇形覆盖。
21. 要求车辆尾部装置高喷及作业平台，高压水枪可以水平360°回转，上下俯仰操作，具有水柱扩散调节功能，可以改变喷枪喷出水柱的形状。
22. 要求罐体(含管路)整体酸洗后电泳防锈漆，提供酸洗、电泳池照片；

**备注：\*要求所投标产品的生产厂家拥有国家质检总局颁发的压力容器制造许可证。**

**若投标人为制造商的，则需要提供许可证证书原件；若投标人为代理商，则需要提供所投标产品制造商出具的许可证证书复印件加盖制造商单位公章原件。**