**第十一标段采购内容及技术规格要求**

1. **采购内容：**

挖掘机一批；

1. **招标采购具体技术要求：**

**挖掘机：**

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **参 数** |
| 标准斗容 | ≥0.9 |
| 工作质量 | ≥21.5T |
| 发动机型号 | 五十铃CC-6BG1TRP或同档次发动机 |
| 额定功率/额定转速 | 125kw/2100rpm |
| 回转速度 | ≥12 |
| 行走速度（高/低） | ≥5/3.5km/h |
| 接地比压 | ≥40kpa |
| 爬坡能力 | 35度 |
| 挖掘力（斗杆/铲斗） | ≥96/136kN |
| 液压工作系统 | 川崎泵阀马达或同档次工作系统 |
| 最大挖掘高度 | ≥9600mm |
| 最大卸载高度 | ≥6760mm |
| 最大挖掘深度 | ≥6650mm |
| 最大垂直挖掘深度 | ≥6000mm |
| 最小回转半径 | ≤3550mm |
| 运输全长 | ≥9500mm |
| 运输全宽 | ≥2980mm |
| 运输全高 | ≥2900mm |
| 司机室高度 | ≥2980mm |
| 履带接地全长 | ≥4450mm |
| 履带轨距 | ≥2380mm |
| 轴距 | ≥3600mm |
| 履带板宽度 | 600mm |
| 前部最小回转半径 | ≤3550mm |
| 后端回转半径 | ≤2850mm |